Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Qu'est-ce qu'un message de sortie de mode veille ?

Si l'option Envoyer la chaîne de diagnostic à la sortie du mode veille est activée, le lecteur ou sa base transmettra une chaîne de diagnostic au démarrage du lecteur.

Cette fonction n'est pas disponible pour les connexions USB. Pour les connexions série, la vitesse de transfert est automatiquement configurée à 38 400 bps lorsque le message est envoyé, quels que soient les paramètres de l'outil de configuration.

Note: DMAE50,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500,DM8700Base,DM8000Base