Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quel port utiliser pour une connexion USB ?

Si vous connectez le lecteur ou la station de base à l'aide du port USB, veillez à bien lire le code de configuration USB-COM/RS-232 à partir du document Codes de configuration du lecteur. Cliquez ensuite sur Actualiser et sélectionnez le port connecté au lecteur.

Remarque : lorsque vous cliquez sur Actualiser, une chaîne de requête est envoyée à tous les ports COM et à travers le sous-réseau Ethernet. Un lecteur sans fil DM7550 et un lecteur sans fil DM8000 doivent être activés pour répondre à la requête. Appuyez sur le déclencheur du lecteur pour l'activer.

Note: default,DMAE50,DM050,DM070,DM150,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,DM8700Base,DM8000Base