Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Qu'est-ce que la sauvegarde automatique de la configuration du lecteur ?

La sauvegarde automatique fonctionne avec les périphériques connectés par Ethernet. Lorsqu'elle est activée, cette fonction effectue une sauvegarde de la configuration du périphérique sur une mémoire de stockage externe (un serveur FTP) chaque fois que la configuration est enregistrée sur flash. Un service Cognex Explorer peut recevoir les données de sauvegarde. Une restauration peut être effectuée manuellement, soit par l'outil de configuration, soit par les commandes DMCC, soit par Cognex Explorer.

Configurez le lecteur avec l'adresse IP et le numéro de port nécessaires pour indiquer l'emplacement de la sauvegarde de la configuration. Vous pouvez également définir une combinaison de nom d'utilisateur et mot de passe.

Note: default,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,DM8700Base,DM8000Base