Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quels sont les types de déclenchement ?

- Le Déclenchement sur présentation recherche en permanence un symbole et le décode à chaque détection. Le déclenchement sur présentation est activé par un mécanisme de synchronisation et la détection de mouvements internes au lecteur.

  Plusieurs paramètres peuvent être spécifiés en mode de présentation, comme l'autorisation de lire plusieurs fois le même code ou le délai d'attente avant la recherche du code suivant.

  En mode de déclenchement sur présentation, utilisez les paramètres d'Exposition automatique pour que le lecteur détermine les meilleurs paramètres d'exposition pour la luminosité souhaitée de l'image. N'oubliez pas cependant que le lecteur utilise les images acquises au départ pour déterminer ces paramètres ; il peut oublier des images qui contiennent un symbole à décoder. Vous pouvez sélectionner précisément des paramètres d'Exposition manuelle pour l'exposition de l'imageur.

  - Placez le périphérique dans la station de base du lecteur.
  - Basculez en mode de déclenchement Manuel dans l'outil de configuration, puis revenez au mode de présentation.
  - Numérisez le Code de configuration de lecteur Entrée présentation.

- Le Déclenchement manuel débute l'acquisition des images en réponse à l'un des événements suivants :

  - Activation du bouton physique du lecteur

  - Envoi du déclencheur de la commande DMCC (DataMan Control Command) en cas de connexion au lecteur via une connexion série, Ethernet ou sans fil

  - Activation du bouton Déclencheur de l'outil de configuration

  - Activation de la combinaison Ctrl+T sur le clavier lorsque l'outil de configuration dispose de la mise au point

  Le lecteur continue d'acquérir des images tant que le signal du déclencheur reste actif et s'arrête lorsqu'un symbole est détecté et décodé ou que le signal du déclencheur prend fin.

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500