ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# バッファ済み画像設定の働き:

バッファ済み画像設定では、FTP で転送する画像のサイズ、形式、画像品質を変更できます。

- サイズ: バッファ済み画像は、フルサイズがデフォルトのサイズです。画像サイズを選択すると、リーダは各画像のサブサンプリングを実行できるようになります。 これによって画像の転送速度が大幅に向上しますが、画像の精密さは若干損なわれます。

- 形式: デフォルトでは、リーダが取得した画像はビットマップ（.bmp）形式で保存されます。

- 画像品質: .jpeg 形式で画像を扱う場合のみ使用できます。 スライダを使用して内部パラメータを調節することで、転送速度を増減し、取得した画像がリーダでスムーズに処理できるようになります。

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500