ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ウェイクアップメッセージの機能:

[ウェイクアップ時の診断文字列出力] が有効になっていると、リーダが起動したときに常に診断文字列を送信します。

Telnet 接続では、接続が確立するたびにリーダが診断文字列を送信します。シリアル接続の場合は Setup Tool の設定に関係なく、メッセージが送信された時のボーレートが自動的に 38,400 にセットされています。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503