ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 画像露光を調整する方法:

自動読み取り、マニュアルの各トリガでは [自動露光] を使うと、対象画像にふさわしい明るさを取得するために最適な設定が自動的に決まります。いずれのトリガでも製品環境の必要性に応じて [露光最大] 設定を使ったり、あるいは [マニュアル露光] で露光時間をマイクロ秒単位で設定することができます。[ゲイン] スライダは対象のピクセルの明度を示します。

Note: DMAE50,DM8600