ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# バーストモードのトリガで取得した全画像を表示する方法：

バーストモードのトリガで取得した全画像表示する方法は、次の通りです。

1. トリガタイプがバーストに設定されていることを確認してください。
2. [すべての画像を転送]チェックボックスをオンにします。

[結果履歴]ペインには、バーストモードで取得した画像が含まれます。スライドモードで画像を表示する場合には、[読み取り結果履歴]グリッドの結果をクリックしてください。

多くの画像が [画像の最適化] ペインの [アドバンスト] タブにある [バースト長さ] に合致するようになります。

注意: 出力遅延が、読み取り装置がイメージを取得して結果をデコードするのに必要な時間より短い場合、Setup Toolは読み取り装置から、結果画像を受け取れない場合があります。

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503