ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 「ISO/IEC 15415」の評価時に用いる測定の種類:

以下に、「ISO/IEC 15415」の品質評価に用いる測定の種類を挙げます。コード品質基準とその測定に関する詳しい情報は、「DataMan 接続・プログラミングガイド」または対象となる ISOスタンダードの文書をご覧ください。後者は www.iso.org で入手可能です。

- [コードの歪み度合い] は、それぞれのセルの配置エラーの度合いを表します。シンボルのクロックパターンを使用して測ります。

- [エラー訂正不使用率] は、エラーの訂正後シンボルに残ったコードワードの割合を示します。

  未使用誤り訂正率 を計算する際には、グローバルしきい値の誤った側にコードワードのセルが1つでもあれば、それがエラーと見なされます。2D Data Matrix のシンボルは冗長コードが組み込まれているか、または重複データのコンテンツが存在します。

  1.00 という値は、どのコードワードにもエラーが存在しなかったことを意味します。

- [コードの歪み度合い] は、個々のセルの対称性を表します。つまり、シンボルの軸からの逸脱の度合いです。

- [シンボルのコントラスト] は、1回のスキャンでの最大反射率と最低反射率の値の差です (最も暗いバーと最も明るいスペースの反射率の差)。差が大きいほど、グレードが高くなります。

- [極限反射率] では、シンボルの周りの素地に極限反射するものがあって読み取りを阻害するかどうかを、Yes/Noで指定します。

- [固定パターン損傷] は、マーク内のファインダ、クロック、クワイエットゾーンのパターンに関する品質です。

  リーダはシンボルに含まれる複数のパターンを使用してデータの検出やデコードを行います。リーダはセル変調と同じ方法で、特に反射率の信頼性の計測を使って固定パターン損傷のグレードを生成します。

- [変調] は、[シンボルのコントラスト]に対する[エッジのコントラスト 最小]の割合、もしくは、スキャナーが、幅の広いエレメント (バーとスペース) を幅の狭いエレメントと比較して見ることのできる度合いです。[エッジのコントラスト 最小]と[シンボルのコントラスト]の差が大きいほど、グレードは低くなります。

- [印刷太り]は、意図された幅 (シンボルの仕様で指定)、からバーとスペースの幅がどの程度ずれているかの測定値です。つまり、バーがシンボルのスペースと比較して狭いか広いかを測定します。差が大きいほど、グレードが低くなります。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1000,MX-1500