界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 什么是允许缓冲的未读取图像选项？

当此输入激活并连接时，例如数据包检测传感器，即使缓冲可能应用到所有图像，不读取图像也只在传感器将信号升至特定输入时才会缓冲。因此，当传感器实际检测到数据包时，读码器仅缓冲不读取图像。此选项仅用于连续触发模式。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503