界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 有哪些不同的传输模式？

单击设置工具中的立即传输或发送适当的 DMCC 时，按要求传输模式传送图像。如果选择 FTP - 运行时 传输模式，只要连接处于活动状态，就可以将图像自动传输至 FTP 服务器。

请注意，超出与设备（在手持设备的情况下）配对的基站范围时，立即传输不工作，这是因为超出范围时缓冲区被清除且禁用。

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500