界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 如何调节图像曝光？

单击调谐自动选择最佳的读取设置。此操作可启动优化亮度和训练代码功能。

注：如果一个 RoI 尺寸小于 144，优化亮度和调谐不工作。

单击优化亮度自动设置建议的照明强度。如果选定了手动曝光控制，这项功能可用。要启用手动曝光或进一步设置，单击优化亮度按钮旁边的图标。或者，向左或向右拖动图像下方的曝光滑块，或键入曝光值。如需进一步设置，单击右边文本框旁边的图标。

也可以在试用“实时显示”时，更改曝光设置。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM360, DM370, DM470, DM503