界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 什么是缓冲图像的结果？

可以选择缓冲图像的结果。

为读码器选择“全部”，以存储采集的每个图像，直到达到每个结果的最大图像数或最大图像数。为读码器选择“自动”，以执行智能图像缓冲（需要 IntImageBuffer 功能键）。为读码器选择“相同结果”，以仅存储包含所发现代码的图像，从而获得优质的读码效果。为读码器选择“第一张”，以仅在指定触发模式的触发周期中存储第一张图像。为读码器选择“最后一张”，以仅在指定触发模式的触发周期中存储最后一张图像。为读码器选择“第一张和最后一张”，以在指定触发模式的触发周期中存储第一张和最后一张图像。

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500