界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 如何设置验证？

要为 DataMan 8600 检验器设置验证，请查阅 DataMan 8600 系列手持检验器参考手册中的入门指南一章，其中描述了初次校准。之后，验证选项卡会在系统校准旁边显示绿色图标。要更新 DataMan 8600 的检验器状态，请查阅DataMan 8600 系列手持检验器参考手册中的升级验证设备。

在初次校准后，要读码和查看验证结果，请执行以下步骤：

- 导航到设置 > 代码质量。

- 在验证选项卡下方，选中验证已启用。

- 选择代码质量工具视图（通过点击视图下方的代码质量激活）。

- 检验器与符号相对放置并扣下触发器。符号必须居于视场的中心位置，并且必须经适当转动，使读码器与包含符号的平面保持垂直。必须远离检验器以确保符号正确显示以及照明符合 AIM-DPM/ ISO/IEC TR 29158 质量准则的要求。

- 移动读码器，直至图像面板中红色矩形的中心位于绿色目标矩形内。读码器发出蜂鸣声表示该符号已读取并经验证。

可以代码质量工具视图窗口查看验证结果。对于在结果历史记录工具视图中选择的每次读取，验证指标都显示在代码质量工具视图中。在顶部可以看到读码的整体等级。

属性列出了个别指标，值是指读取内容与这些个别指标阈值之间的差值。等级是指给出指标的代码质量等级（此列中也出现彩色图标；绿色 = 通过，红色 = 失败，黄色 = 阈值）。平均值是基于该指标最近 100 次的读取。

请注意，校准读码器时，会校准所有启用的照明选项，但不会校准未启用的照明选项。如果启用未校准的照明选项，设备会处于未校准状态。如果尝试使用未校准的读码器执行验证，设备会发出失败音且不会检验任何符号。重新校准能再次进行验证的设备。

关于如何使用数据格式化中的结果，请查阅 DataMan 8600 系列手持检验器参考手册。

Note: DM8600