界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 传输所有图像的作用是什么？

核取传输所有图像，以查看与每次触发相关的所有连击图像。

选择后，无论图像是否包含解码结果，连击触发模式下采集的所有图像都可从结果历史记录面板中存取。

只有在“优化图像”面板的“高级”选项卡中将触发类型选择为“连击”，此选项才可用。

注：如果“输出延迟”时间短于读码器需要读取图片并进行结果解码的时间，设置工具将不能从读码器接收结果图像。

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503