界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 运行时图像 FTP 传输不工作。该怎么办？

确保满足以下条件：

- 服务器地址、用户名和密码设置正确。

- 将传输模式设置为“FTP - 运行时”。

- 将缓冲选项卡中的“缓冲结果”设置为除无以外的任何值（按需要）。

- FTP 服务器支持图像传输。

Note: default,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500