界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 什么是缓冲的图像设置？

缓冲的图像设置控制着读码器如何缓冲响应采集触发信号而采集的图像以及读码器的实时图像。更改这些设置不会影响读码器的性能，只会影响读码器与设置工具之间的图像质量和传输速率。

- 大小：在默认情况下，设置工具会显示每个采集图像整体像素的四分之一或每个实时显示图像的一小部分。选择不同的图像尺寸可使读码器对每个图像进行子采样，这可极大提高从读码器到设置工具的传输速度，但图像的精细度会有所降低。

- 格式：在默认情况下，读码器以 .jpeg 格式储存采集的每个图像，它所需内存较少，并且能比 .bmp 格式的图像以更快的速度从读码器传输到设置工具。

- 质量：仅在使用 .jpeg 图像格式时才可用。该滑块可调节内部参数，使读码器在采集的图像上执行流畅的操作，可降低或提高从读码器传输至设置工具的速度。

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503