Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Was ist DoD-UID-Validierung?

Anhand der DoD-UID-Validierung kann überprüft werden, ob die in einem DataMatrix-Code codierten Daten richtig nach den Richtlinien der Militärnorm MIL STD 130 des US-Verteidigungsministeriums (DoD) codiert sind. Das US Department of Defense schreibt derzeit vor, dass alle Artikel (mit einem Wert von über 5.000 USD oder Einzelartikel aus Serien), die es beschafft oder im Bestand hält, mit einer eindeutigen Seriennummer (UII) in einem speziellen Syntaxformat gekennzeichnet sein müssen. Mit dem DoD-UID-Validierungstool lässt sich überprüfen, ob Code-Daten entsprechend den Aufbautypen 1 oder 2 des US-Verteidigungsministeriums formatiert sind. Außerdem prüft die DoD-UID-Validierungsfunktion automatisch, ob eine Datenzeichenkette den Normen ISO 15434 und ISO 15418 entspricht. Die Ausgabe der verketteten UII (oder nur der Datenelemente der UII ohne ISO 15434-Syntax und ISO 15418-Datenkennzeichner) wird im Aufgabenfenster „Ergebnisse“ im ersten Ergebnisfeld des Feldes „Validierungsergebnisse“ angezeigt.

Aufbau 1 enthält die folgenden Datenelemente: Die EID-Unternehmenskennung (CAGE, DUNS, EAN.UCC) des Herstellers und die in der EID-Kennung enthaltene Seriennummer eines Teils. Unternehmenskennung und Seriennummern werden durch spezielle Datenkennzeichner markiert, abhängig davon, ob ein Unternehmen das DI-, AI- oder TEI-Format verwendet.

Aufbau 2 enthält die folgenden Datenelemente: Die Unternehmenskennung des Herstellers (EID), die Teilenummernkennung des Herstellers (PN) und die Chargennummernkennung (BN) für das betreffende Teil und die eindeutige Seriennummer des Teils in der spezifischen Teilenummer des Herstellers. Je nachdem, ob ein Unternehmen das DI-, AI- oder TEI-Format verwendet, werden Unternehmenskennung, Teilenummer/Chargennummer und Seriennummern durch spezielle Datenkennzeichner markiert.

Hinweis: Diese Option ist nicht bei allen Lesegeräten verfügbar.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500