Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Funktion hat das Kontrollkästchen „Taste des Lesegeräts deaktivieren“ auf der Registerkarte „TUNE-Taste“?

Wenn Sie das Kontrollkästchen Taste des Lesegerätes deaktivieren aktivieren, führt das Lesegerät beim Drücken dieser Taste am Lesegerät keine Erfassungs- oder Trainingsversuche durch. Beachten Sie, dass durch diese Funktion weder die Schaltfläche „Auslöser“ auf der Symbolleiste des Setup Tools noch der serielle Auslöserbefehl deaktiviert wird.

Note: DMAE50,DM070,DM150,DM260,DM503,DM8600,DM8700