Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie wird die Basisstation mithilfe des PS/2-Adapters anstelle einer Tastatur verwendet

Zum Emulieren einer PS/2-Tastatur müssen Sie ein serielles Kabel, das externe Netzteil und ein Tastaturweichenkabel verwenden (siehe Kurzanleitung). Scannen Sie den Code PS/2-Tastaturemulation aktivieren im Dokument Konfigurationscodes für das Lesegerät (verfügbar über das Windows-Menü Start oder im Setup Tool-Menü Hilfe). Für die Installation des PS/2-Adapters müssen Sie den PC vollständig ausschalten. Schließen Sie die Basisstation mit den oben aufgeführten Kabeln an. Schalten Sie anschließend den Computer ein. Ihr kabelloses Lesegerät emuliert jetzt eine PS/2-Tastatur.

Note: DM8000Base