Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie kann ich die Einstellungen der seriellen Schnittstelle der Basisstation ändern?

Beim Scannen des Konfigurationscodes RS-232 seriell im Dokument „Konfigurationscodes für das Lesegerät“ wird die Basisstation automatisch mit der Baudrate konfiguriert, die auch im Setup Tool eingestellt ist. Dies gilt auch für die übrigen Einstellungen der seriellen Schnittstelle.

Wenn Sie die Basisstation an ein Gerät mit spezifischer Baudrate oder bestimmten anderen Einstellungen für die serielle Schnittstelle verbinden möchten, scannen Sie die entsprechenden Codes im Dokument Konfigurationscodes für das Lesegerät (verfügbar über das Windows-Menü Start oder das Setup Tool-Menü Hilfe. Beachten Sie, dass Sie die Codes RS-232 seriell bzw. USB seriell erneut scannen müssen, um eine Verbindung mit dem Setup Tool herzustellen.

Note: DM8700Base,DM8000Base