Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Funktionen haben die einzelnen Eingangsleitungsaktionen auf der Registerkarte Eingänge?

Mit den Einstellungen für die Eingangsleitungsaktion können Sie konfigurieren, welche Aktion das Lesegerät durchführen soll. Standardmäßig reagiert das Lesegerät nicht auf Signale über Eingangsleitung 1, 2 oder 3. Nur die Eingangsleitungen 0 und 1 können für das Auslösersignal verwendet werden.

Die für die Eingangsleitung konfigurierten Aktionen Code trainieren, Helligkeit optimieren, Suchzeichenkette trainieren, Konfigurationscode lesen und Tune werden erst nach dem nächsten Auslösevorgang ausgeführt.

Sie können das Lesegerät für die Ausführung einer der folgenden Aktionen konfigurieren:

- Auslöser ein und Auslöser aus sind standardmäßig über dieselbe Eingangsleitung aktiviert. „Auslöser aus“ ist automatisch die Umkehrfunktion zu „Auslöser ein“. Werden die beiden Signale auf verschiedene Leitungen gelegt, können Sie die Polarität je nach Anforderungen unabhängig voneinander festlegen.

- Codierer bedeutet, dass der Codierer mit dieser Eingangsleitung verbunden ist.

- Richtungsoptionen für den Codierer

- Code trainieren bedeutet, dass das Lesegerät auf die erwartete Symbologie trainiert wird. Dadurch lässt sich die Zeit verkürzen, die zur Decodierung aufeinanderfolgender Symbole benötigt wird.

- Helligkeit optimieren bedeutet, dass das Lesegerät die bestmöglichen Beleuchtungs- und Kameraeinstellungen zum Erfassen eines Codes ermittelt.

  HINWEIS: Wenn eine Zielbereichsabmessung kleiner als 144 ist, ist „Helligkeit optimieren“ nicht verfügbar.

- Mit Suchzeichenkette trainieren werden nachfolgende Codes anhand des entsprechenden decodierten Codes gesucht und validiert.

- Fokus optimieren (nur Lesegeräte mit Flüssiglinse) bedeutet, dass das Lesegerät die bestmöglichen Fokuseinstellungen zum Erfassen eines Codes ermittelt.

- Mit Konfigurationscode lesen verarbeitet das Lesegerät den zu erfassenden Code nicht als Bild, sondern als Konfigurationsbefehl. Auf diese Weise wird die Anzahl der Auslösungen reduziert und es werden keine Bilder mit Fehllesung erzeugt.

- Tune bedeutet, dass das Lesegerät die bestmöglichen Einstellungen zum Erfassen eines Codes ermittelt.

  HINWEIS: Wenn eine Zielbereichsabmessung kleiner als 144 ist, ist „Tune“ nicht verfügbar.

- Puffern von Bildern mit Fehllesung zulassen bedeutet, dass das Lesegerät bei Aktivierung dieses Eingangs und Verbindung mit einem Sensor, der ein Paket erkennt, Bilder mit Fehllesung puffert. Diese Option ist unter anderem nützlich, um zu ermitteln, warum Bilder mit Fehllesung vorliegen.

- Ist Ausgänge löschen aktiviert, werden alle Ausgänge sofort nach Auslösung des Eingangs zurückgesetzt. Mit dieser Option werden keine Ausgangsverzögerungseinstellungen zurückgesetzt.

- Ist Polarität aktiviert, bewirkt das Festlegen der Polarität eine Änderung des Signals, mit dem eine Bilderfassung ausgelöst wird.

- Mit Entprellungsverzögerung definieren Sie, wie lange das Auslösersignal registriert werden muss, damit es als gültig erkannt wird.

Note: DM070,DM150,DM260