Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie wirkt sich die Aktivierung der Option „Begrenzter Fokusbereich“ auf die Lampe aus?

Wenn der Abstand, den der Höhensensor aufzeichnet, außerhalb des begrenzten Fokusbereichs liegt, wird auf die nächstgelegene Begrenzung fokussiert. Bei Werten unter dem Minimum fokussiert das Lesegerät auf das Minimum. Bei Werten über dem Maximum fokussiert das Lesegerät auf das Maximum. Dadurch wird verhindert, dass Ziele außerhalb des Begrenzungsbereichs gelesen werden.

Der Standardbereich ist ein Minimum von 150 mm und ein Maximum von 1.000 mm.

Beachten Sie, dass der Fokusabstand nicht von der vorderen Abdeckung des Lesegeräts, sondern vom Objektiv aus gemessen wird.

Note: DM370,DM470