Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welchen Anschluss wird für USB-Verbindungen verwendet?

Wenn Sie das Lesegerät oder die Basisstation an den USB-Anschluss anschließen, scannen Sie den Konfigurationscode USB-COM/RS-232 im Dokument „Konfigurationscodes für das Lesegerät“. Klicken Sie dann auf Aktualisieren und wählen den Anschluss aus, an dem das Lesegerät erkannt wurde.

Hinweis: Beim Klicken auf Aktualisieren wird eine Abfrage an alle COM-Anschlüsse und das Subnetz des Ethernet-Netzwerks gesendet. Damit die Abfrage beantwortet werden kann, muss der kabellose DataMan 7550 oder 8000 eingeschaltet sein. Drücken Sie auf den Auslöser, um das Lesegerät einzuschalten.

Note: default,DMAE50,DM050,DM070,DM150,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,DM8700Base,DM8000Base