Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Was ist Verzögerung zwischen Meldungen?

Die Verzögerung zwischen Meldungen, gemessen in Millisekunden, bestimmt die Verzögerungszeit für die Übertragung decodierter Daten, die im kabellosen Lesegerät gespeichert sind.

Das Lesegerät verwendet standardmäßig eine Verzögerung von 1 Millisekunde. Sie können die Verzögerung jedoch auf maximal 10000 Millisekunden erhöhen, wenn das bei der Anwendung, die die Daten empfängt, erforderlich ist.

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500