Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Cómo cambio la salida de caracteres ASCII no imprimibles a equivalentes reconocibles en el teclado?

Vaya al panel Caracteres no imprimibles en Configuración de comunicación y marque la opción Activado. También puede agregar comandos ASCII no imprimibles antes y después de la cadena convertida activando Formato estándar y agregando comandos ASCII antes o después de la cadena completa.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503