ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# リーダが使用する照明とイメージャの設定:

リードセットアップには4種類あります。コードを読み取ろうとすると、リーダは有効な各セットアップを順番に使用して、コードを読もうとします。セットアップを有効にするには[リードセットアップ]の照明をクリックするか、[リードセットアップ]ペインでセットアップを選んでください。有効になったセットアップは緑のライトが表示されます。

複数のセットアップが有効な場合は、新規スキャンを開始すると、リーダは常に最近のものから使用し始めます。リーダはデコードの試行回数に基づいてセットアップを切替えます。つまり、デフォルト設定ではデコードが2～3回失敗してから、リーダが次のセットアップに移ることになります。ツリー表示から[システム設定]グループの[トリガセットアップ]ペインを選択し、デコードの試行回数を変更してください。

Note: DM8600,DM8700