ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# トーチで境界のある焦点範囲を有効にする場合:

高さセンサーが記録する距離が境界のある焦点範囲の範囲外の場合、最も近い境界に焦点が合わせられます。最低値を下回る値の場合、リーダは最低値に焦点を合わせ、最高値を上回る値の場合、リーダは最高値に焦点を合わせます。これにより、境界の範囲外にあるターゲットを読み取らなくなります。

デフォルトの範囲は、最低値が 150 mm、最高値が 1,000 mm です。

焦点距離は、リーダのフロントカバーからではなく、レンズから測定されることに注意してください。

Note: DM370,DM470