ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 妥当性にエラーがある場合の、リーダの出力音程やコードのLED色を変更する方法：

まず、[システム設定] タスクペインを選択してください。変更ができる機種であれば、[妥当性検査失敗時の動作] の項目で音程のタイプや強度、LED 色を変更することができます。

Note: default,DMAE50,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500