ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 「1D読み取り可能性」の評価時に用いる測定の種類:

以下に、1D読み取り可能性の品質評価用に算出される測定の種類を挙げます。コード品質基準とその測定に関する詳しい情報は、「DataMan 接続・プログラミングガイド」を参照してください。

- [マルチスキャンの完全性]は、複数回のシンボルスキャンを組み合わせることで得たシンボルのデコーダビリティの測定値です。測定値が高いほど、グレードが高くなります。

- [エッジのコントラスト 最小] は、2つの隣接したエレメントのバーの反射率とスペースの反射率の差の最低値で、エッジの鮮明さを示します。差が大きいほど、グレードが高くなります。

- [反射率 最小] は、スキャンの最低反射値で、バーコードの一番暗い部分の測定値です。値が低いほど、グレードが高くなります。

- [印刷太り]は、意図された幅 (シンボルの仕様で指定)、からバーとスペースの幅がどの程度ずれているかの測定値です。つまり、バーがシンボルのスペースと比較して狭いか広いかを測定します。差が大きいほど、グレードが低くなります。

- [シンボルのコントラスト]は、1回のスキャンでの最大反射率と最低反射率の値の差です (最も暗いバーと最も明るいスペースの反射率の差)。差が大きいほど、グレードが高くなります。

- [シングルスキャンの完全性]は、シングルスキャンでのシンボルのデコーダビリティの測定値です。デコーダビリティは、バーコードが複数箇所破損していると低くなります。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1000,MX-1500