전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 트리거 유형이란 무엇입니까?

디코딩 시도를 시작하는 트리거는 판독기 소스 외부에서 가져오거나 판독기 자체 내부의 타이밍 메커니즘으로 생성됩니다.

판독기가 외부 트리거에 응답하도록 구성된 경우 다음 이벤트는 디코딩 시도를 수행하도록 판독기에 신호를 보냅니다.

- 판독기의 실제 버튼 누르기

- 직렬 또는 이더넷 연결을 통해 판독기에 연결된 경우 DataMan 제어 명령(DMCC) 트리거 보내기

- I/O 케이블의 트리거 라인을 통해 디지털 입력 신호 받기

- 설정 도구의 트리거 버튼 클릭

- 설정 도구에 포커스가 있는 경우 키보드에서 Ctrl+T 누르기

외부 이벤트에 응답하여 다음과 같은 트리거 유형으로 판독기를 구성할 수 있습니다.

- 단일 트리거에서는 단일 이미지를 획득하여 해당 이미지에 포함될 수 있는 모든 기호를 디코딩하도록 시도합니다. 이 트리거 모드에서는 판독 시간 초과를 지원합니다.

- 수동 트리거에서는 트리거 신호가 활성 상태로 유지되는 한 이미지를 획득하고 기호를 검색하여 디코딩하거나 트리거 신호가 종료되면 중지합니다. 이 트리거 모드에서는 판독 시간 초과를 지원하지 않습니다.

- 버스트 트리거에서는 이미지 세트를 획득하고 그룹 내에서 검색되는 첫 번째 기호를 디코딩합니다. 각 이미지 획득 사이의 간격뿐만 아니라 각 버스트 내의 이미지 수를 구성할 수 있습니다. 이 트리거 모드에서는 판독 시간 초과를 지원합니다. 이 시간 초과는 버스트 전체가 아닌 버스트에서 각 이미지에 대해 소비되는 시간입니다.

- 지속적 트리거에서는 트리거 신호가 활성 상태로 유지되는 한 이미지를 획득하며 판독기가 특정 간격으로 이미지를 획득하고 각 후속 이미지에 포함된 기호를 스캔하도록 시도합니다. 기호가 디코딩되면 판독기는 트리거 신호를 허용하지 않습니다. 기호가 디코딩되지 않으면 트리거 신호가 활성 상태로 유지되는 한 이미지 획득이 계속됩니다. 트리거 신호가 종료된 경우 스캔되어 디코딩된 기호가 없으면 판독기에서 비판독 결과를 반환합니다.

  여러 기호를 스캔하도록 판독기를 구성하는 경우 판독기는 첫 번째 기호를 스캔하고 디코딩한 후 이미지 획득을 중지하지 않고 원하는 수의 기호를 검색하거나 트리거 신호가 중지될 때까지 기호를 계속 스캔합니다. 원하는 수의 기호를 찾아 디코딩하기 전에 트리거 신호가 종료된 경우 판독기에서 비판독 결과를 반환합니다.

  이미지 획득 사이의 간격을 제어하고 트리거 신호가 도착하는 시간과 판독기가 이미지 획득을 시작하는 시간 사이의 지연을 지정할 수 있습니다. 지속적 트리거 모드에서는 트리거 간격이 판독 시간 초과를 간접적으로 지정합니다.

나머지 트리거 유형에서는 외부 이벤트를 사용하지 않고 선택하는 즉시 이미지 획득을 시작합니다.

- 프레젠테이션 트리거에서는 기호를 지속적으로 스캔하여 검색될 때마다 디코딩합니다.

  프레젠테이션 모드에서는 판독기에서 동일한 코드를 두 번 이상 판독할지 여부, 다음 기호를 스캔할 때까지 대기해야 하는 시간 등 여러 가지 매개 변수를 지정할 수 있습니다.

  프레젠테이션 모드에서는 자동 노출 설정을 사용하여 이미지의 적합한 밝기 레벨에 최상인 노출 설정을 판독기에서 결정하도록 합니다. 그러나 판독기에서는 획득한 초기 이미지를 사용하여 이러한 설정을 결정하므로 디코딩할 기호가 포함된 이미지가 누락될 수 있습니다. 수동 노출 설정으로 전환하여 카메라 노출에 정확한 설정을 지정할 수 있습니다.

  특정 이미지에 대해 디코딩을 시도하는 동안 획득한 모든 후속 이미지는 삭제됩니다.

  이 트리거 모드에서는 판독 시간 초과를 지원하지 않습니다.

- 셀프 트리거는 판독기가 기호를 지속적으로 스캔하고 기호가 검색될 때마다 디코딩한다는 점에서 프레젠테이션 트리거와 유사합니다. 그러나 프레젠테이션 모드와 달리 모든 이미지에서 디코딩을 시도하고 판독기에서 이미지의 적합한 밝기 레벨에 최상인 노출 설정을 자동으로 결정할 수 있는 자동 노출 설정을 사용하지 않습니다.

  셀프 트리거 모드에서는 판독기에서 동일한 코드를 두 번 이상 판독할지 여부, 다음 코드를 스캔할 때까지 대기하는 시간 등 여러 가지 매개 변수를 지정할 수 있습니다. 셀프 트리거 모드에서는 트리거 간격이 판독 시간 초과를 간접적으로 지정합니다.

참고: 여러 고정 마운트식 판독기에는 변종(S 모델, L 모델 등)이 있어, 이들 중 다수가 특정 트리거 유형만 지원합니다. 적절한 참조 설명서를 참고하여 사용자의 변종 모델이 어떤 트리거 유형을 지원하는지 확인하십시오.

Note: DMAE50,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503