Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Que opções estão disponíveis em Configuração?

A Configuração permite a configuração de aquisição de dados do RTM Lean junto com outras configurações:

Configurações do dispositivo: Selecione um dispositivo que é sujeito à aquisição de dados. Adicione dispositivos à lista usando o botão Adicionar dispositivo. O mesmo irá abrir uma nova janela, onde você pode adicionar dispositivos manualmente com base no IP, usando o botão Adicionar dispositivo de rede. O botão Atualizar pode ser usado para atualizar a lista de dispositivos, enquanto o botão Remover dispositivo adicionado manualmente remove o dispositivo selecionado da lista. Remover dispositivo permite que você remova um dispositivo da lista de dispositivos adicionados, mas, tal como avisa o aviso que irá surgir, isso implica a limpeza completa dos dados coletados (imagens, estatísticas, etc.) desse dispositivo. Os dispositivos protegidos por senha podem ser monitorados pelo RTM Lean, mas você precisa fornecer o nome de usuário e a senha em Rede.

Coleção de dados: A lista inclui todos os tipos de informações que o RTM Lean pode coletar. Marque as caixas de seleção para coletar os dados desejados. Como padrão, o RTM Lean coleta dados estatísticos (Taxa de leitura, contagem de Não lidas, tempo médio de decodificação, contagem de disparos, saturação do disparo, estouro do buffer e métricas de controle do processo, se estiverem habilitados no dispositivo). Os tipos de dados fornecidos na lista não estão entre os dados padrão coletados e podem ser definidos na guia Configurações:

- Informações detalhadas do disparo para não lidas: Se estiver habilitado, o RTM Lean armazena os dados do disparo individual quando ocorrer uma imagem Não lida. Se a imagem Não lida contiver resultados parciais ou informações de Sincronização de leitores múltiplos, eles também são armazenados.

- Imagens Não lidas (via FTP): Se estiver habilitado, o dispositivo envia a(s) imagem(ns) Não lidas para o RTM Lean.

- Informações detalhadas do disparo para boas leituras: Esta configuração habilita o uso da página Desempenho do disparo em Exibições detalhadas no menu de faixa de opções. O Desempenho do disparo coleta os dados para os disparos individuais que resultam em uma boa leitura. Todos os valores destes dados podem ser visualizados no menu suspenso Valores plotados na página Desempenho do disparo.

- Posições de código para mapa de calor: Para cada leitura executada com sucesso, o RTM Lean armazena os retângulos para cada código encontrado. Esta informação é depois usada para criar um mapa de calor 2D exibindo onde foram lidos os códigos no Campo de visão.

- Alterações de configuração do dispositivo: Quando esta função estiver marcada, o dispositivo notifica o RTM Lean sempre que a sua configuração mudar. Todos os arquivos de configuração enviados pelo dispositivo são armazenados pelo RTM Lean. Os eventos de alteração da configuração são exibidos na página Histórico de eventos, onde podem ser exportados ou comparados.

Observe que, dependendo da frequência de disparo, habilitar os dados de nível de disparo pode desacelerar o sistema.

Classificação: O Controlador RTM pode coletar dados de classificação com base nos motivos para eventos de Não lidas, se um dispositivo Cognex In-Sight estiver emparelhado com o dispositivo DataMan. Deve ser especificado um dispositivo In-Sight para que a classificação funcione, marcando a caixa Coletar classificações da imagem do In-Sight e selecionando Dispositivo classificador a partir da lista suspensa. Para armazenar as imagens da classificação, marque a caixa Armazenar imagens do In-Sight no RTM.

Observe que, dependendo da configuração do seu disparador e da frequência de imagens Não lidas, o armazenamento de imagens pode aumentar significativamente o uso do disco.

Não sobrescrever o script de comunicação no DataMan: Marque esta caixa para prevenir a sobregravação do script no dispositivo.

Rede: Este painel exibe o nome e o endereço do dispositivo que está sendo monitorado ativamente pelo RTM Lean (Conexão habilitada está marcada à esquerda). Clicar no ícone da roda dentada abre um submenu, permitindo que você determine como é que o RTM Lean identifica um dispositivo (endereço IP ou endereço MAC). Se você quiser coletar dados de um dispositivo protegido por senha, você deve fornecer o nome de usuário e senha após selecionar o dispositivo a monitorar a partir da lista à esquerda.

Note: DM060,DM260,DM300,DM360,DM503,DM370,DM470,RTM_Lean