Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Para que serve a configuração Atraso entre caracteres?

A configuração aplica os milésimos de segundo fornecidos como atrasos entre cada caractere lido no modo de leitura de teclado/caractere. Isso é útil quando alguns caracteres lidos são perdidos devido à velocidade das leituras subsequentes.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM503