Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Para que serve a lista Quais resultados serão armazenados no buffer?

A lista Quais imagens serão armazenadas no buffer permite que você selecione quais tipos de imagens são armazenadas internamente no buffer, se elas tiverem informações decodificadas (Leitura), informação não decodificadas (Não lida), ambas (Todos) ou a Falha de validação, neste caso, apenas as imagens decodificadas com sucesso, mas com falhas de validação serão armazenadas.

Entretanto, leve em consideração que, nos modos burst e contínuo, as imagens da sequência inteira serão armazenadas com base na decisão se a sequência foi configurada para Lida ou Não lida. No modo burst, a sequência inteira significa que todas as imagens adquiridas foram especificadas pela contagem do burst. No modo contínuo, o disparo adquire as imagens, desde que o sinal do disparo permaneça ativo. Isso significa que todas as imagens serão armazenadas e gravadas até que o sinal do disparo termine.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503