Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quais são os tipos de disparo?

Os disparos que iniciam uma tentativa de decodificação podem vir de uma fonte externa ao leitor ou são gerados por um mecanismo interno de temporização do próprio leitor.

Qualquer um dos seguintes eventos sinaliza o leitor para realizar uma tentativa de decodificação quando ele está configurado para responder a um disparo externo:

- Enviando o comando de controle Disparo do DataMan (DMCC) quando conectado ao leitor por uma conexão serial ou Ethernet

- Recebendo um sinal digital de entrada nas portas do disparo do cabo de E/S

- Clicando no botão Disparo no Setup Tool

- Pressionando Ctrl+T no teclado quando o Setup Tool obtiver o foco

Você pode configurar o leitor com qualquer um dos tipos de disparo a seguir, em resposta a um evento externo:

- O disparo Único adquire uma imagem única e tenta decodificar qualquer símbolo que possa conter. Este modo de disparo aceita um tempo limite de leitura.

- O disparo Manual adquire imagens enquanto o sinal do disparo continuar ativo e para quando um símbolo é encontrado e decodificado ou quando o sinal do disparo acaba. Este modo de disparo não aceita um tempo limite de leitura.

- O disparo Burst adquire um número definido de imagens e decodifica o primeiro símbolo que é detectado dentro do grupo. Você pode configurar o número de imagens dentro de cada burst assim como o intervalo entre cada aquisição de imagem. Este modo de disparo aceita um tempo limite de leitura. O tempo limite é o período de tempo que o burst ficará em cada imagem e não é o tempo do burst total.

- O disparo Contínuo adquire imagens enquanto o sinal do disparo permanecer ativo, quando o leitor adquire imagens em um intervalo específico e tenta fazer a leitura de qualquer símbolo que cada imagem sucessiva contenha. Se um símbolo é decodificado, o leitor para de aceitar o sinal do disparo. Se nenhum símbolo é decodificado, a aquisição de imagem continua enquanto o sinal do disparo continuar ativo. Se o sinal do disparo parar e não houver sido feita a leitura e decodificação de nenhum símbolo, o leitor retornará um resultado de Não lida.

  Se você configurar o leitor para ler símbolos múltiplos, então o leitor não irá parar de adquirir imagens depois que for feita a leitura e decodificação do primeiro símbolo, mas continuará a leitura dos símbolos até que o número desejado de símbolos seja detectado ou o sinal do disparo pare. Se o sinal do disparo terminar antes que o número desejado de símbolos tenha sido localizado e decodificado, o leitor retornará um resultado de Não lida.

  Você pode controlar o intervalo entre a aquisição de imagens e especificar o atraso entre quando o sinal do disparo chega e quando o leitor inicia a aquisição de imagem. No modo de disparo contínuo, o intervalo do disparo indiretamente especifica o tempo limite de leitura.

Os tipos de disparo remanescentes não necessitam de um evento externo mas começam a adquirir imagens assim que você os seleciona:

- O disparo de Apresentação busca continuamente por um símbolo e decodifica-o cada vez que um é detectado.

  Você pode especificar vários parâmetros no Modo de apresentação, como se o leitor irá ler o mesmo código mais de uma vez ou por quanto tempo o leitor deve aguardar antes de ler o próximo símbolo.

  No modo Apresentação, use as configurações de Exposição automática para fazer com que o leitor determine as melhores configurações de exposição para um nível desejável de brilho na imagem. Observe, entretanto, que o leitor usa as imagens iniciais adquiridas para determinar estas configurações, e pode perder imagens que contenham um símbolo para decodificação. Você pode mudar para configurações de Exposição manual e especificar uma configuração precisa para a exposição da câmera.

  Saiba que durante uma tentativa de decodificação para qualquer imagem em particular, todas as imagens subsequentes adquiridas durante aquele momento são descartadas.

  Este modo de disparo não aceita um tempo limite de leitura.

- O disparo Automático é similar ao disparo de Apresentação, no qual o leitor busca continuamente por um símbolo e decodifica-o cada vez que um for detectado. Entretanto, diferentemente do Modo de apresentação, uma tentativa de decodificação ocorre com todas as imagens e o leitor desabilita as configurações da Exposição automática que lhe determinam automaticamente o melhor ajuste de exposição para um nível desejável de brilho na imagem.

  Você pode especificar vários parâmetros no modo de disparo automático, por exemplo, se o leitor irá ler o mesmo código mais de uma vez ou por quanto tempo o leitor deve aguardar antes de ler o próximo código. Use as opções Configurações de decodificação no painel Configurações do sistema para configurar o modo de disparo automático. No modo de disparo automático, o intervalo do disparo indiretamente especifica o tempo limite de leitura.

Note: DM050,DM060,DM070