界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 什么是多端口（RS-232 共享）功能？

此连接模式允许多个（相同类型的）DataMan 读码器在一台 PC 或其他配备串行端口的设备上共享一个单独的串行连接。多端口连接可建立读码器的串级链。每个读码器接收前一个读码器的串行数据，然后传输给下一个读码器。读码器传输数据时，会通过串级链中的每个读码器。

必须自己构建符合系统配置要求的电缆。电缆必须为每个 DataMan 设备提供 DB-15 端子，为 PC 串行端口提供 DB-9 端子。每个 DB-15 端子必须提供 Tx 数据、Rx 数据、触发器 (Input 0)、接地和 DC 电源。必须连接相邻端子上的 Tx 数据和 Rx 数据引脚以提供多端口连接。

必须使用 USB 连接将每台 DataMan 设备连接到 DataMan 设置工具，并为多端口操作设置 DataMan。要为多端口操作配置设备，点击启用多端口（RS-232 共用）复选框。

关于多端口的更多详细信息，请查阅相应参考手册中的多端口连接章节。多端口共用功能具有以下性能和限制：

- 链接中的每个读码器仍然通过 USB 连接至 PC 或其他设备。

- 链接中的每个读码器必须接收自己的触发信号。DataMan 不支持串行触发。

- 链接中的每个读码器必须个别配置。

- 每个读码器的所有数据在传输至 PC 或其他设备时均不排序，也不过滤。

Note: DM150,DM260,DM050,DM060,DM070,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503