界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 如何使用外部照明源？

在“优化图像”面板的“高级”选项卡中，为照明类型选择“外部”。

要使用外部照明，按快速参考指南所述将其连接至外部线路。

- 输出线路必须作为灌电流接入。

- 共用输出必须为逻辑接地。

- 电流的限制为 50 mA @ 24 VDC。

也可以将极性设置为高电平有效或低电平有效，即输出信号的极性。高电平中值 - 0 伏：照明关；24 伏：照明开。低电平中值 - 24 伏：照明关；0 伏：照明开。此外，还可以设置预充电时间（微秒）。

Note: DM360,