界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 在代码输出中如何设置延迟？

要在代码输出中设置暂停，可以添加序列 \Pause<time>; 到数据格式化面板中的文本字段。

<time> 包含一个以毫秒为单位的值，例如，要等待 4 秒钟，序列为 \Pause4000。

配有 USB HID 或 RS232 可使用此功能。对于 RS232，此功能需要使用 DMCC 命令 COM.RS232-ENABLE-PAUSE 来启用。对于 USB HID，它会默认为启用。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500