界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 设备时间设置下有什么设置？

可以从下拉菜单中为设备选择时区。以下文本框显示了设置的相关 POSIX 样式时区文本，可随意编辑。

如果选中了启用 NTP，设备的时区设置与下框 (NTP1) 中指定的服务器会同步。第二个框 (NTP2) 指向第二个可用于备份的 NTP 服务器，以及消除两个服务器之间的连接特定时间差异。指定 NTP1 已足够，但是如果包括两个服务器，就会增加时间精确度和可靠性。请注意，基于脚本格式化中的日期对象也会使用时区信息。

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500