界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 有哪些不同的传输模式？

单击设置工具中的立即传输或发送适当的 DMCC 时，按要求传输模式传送图像。如果选择 FTP - 运行时 传输模式，只要连接处于活动状态，就可以将图像自动传输至 FTP 服务器。

注：FTP运行时服务队列使用的存储空间是有限的：一个队列中（或触发）最多能够传送 16 张图像或 8 张图像 + 8 张重叠图片。

Note: DM060,DM260,DM360, DM370, DM470, DM503