界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 应选择哪种照明设置？

不同的照明源可得到不同的标记类型和标记表面。固定的安装照明支持不反射物体上高对比度符号的明场照明，和反射表面低对比度符号的暗场照明。如果可提供可靠的代码质量级别结果，可以选择任何组合。

注意，固定照明配件上不同的照明箱必须连接至扩展 I/O 模块上特定的输出线路，如下所示：

- 明场 – 漫射垂直 (90)：I/O 线路 2、3

- 暗场 - 30 度全象限 (30Q)：I/O 线路 4、5、6、7

- 暗场 – 30 度 E-W 象限 (30T)：I/O 线路 4、6

- 暗场 – 30 度 N-S 象限 (30T)：I/O 线路 5、7

Note: DM8600