界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 读码器在不读码时传输什么？

通常，如果无法读码，读码器就不会传输数据。可以通过指定不读取字符串发送长度不大于 32 个字符的指定字符串。单击系统设置节点，然后在输出节点下的未读取输出字符串字段中输入字符串，并按下 <Enter> 键。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503