界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 将符号系统放置在何处才能让读码器读到？

确保符号系统位于读码器图像区域的中心，红色的瞄准激光点位于符号系统的中心。

注：DM8072 ER 型号具有一个红色的瞄准激光点。

Note: default,DMAE50,DM8070,DM8600