Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Einstellungen können auf den Registerkarten „1D-Barcodes“ und „2D-Codes“ festgelegt werden?

Nachdem Sie auf der Registerkarte Allgemein die Code-Qualitätsstandards ausgewählt haben, den Sie für die Qualitätsprüfung für Ihren Code-Typ verwenden möchten, können Sie auf der Registerkarte 1D-Barcodes bzw. 2D-Codes zu der Unterregisterkarte des betreffenden Code-Qualitätsstandards navigieren und die Bewertungsgrenzwerte für die einzelnen Grade anpassen, einzelne Grade in den Gesamtgrad einschließen und die Anzeige im Bericht konfigurieren.

Hinweis: microQR wird für die Code-Qualitätsbewertung nicht unterstützt.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1000,MX-1500