Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wozu dient die Option „Intervall für Bild mit Fehllesung“?

Beim „Intervall für Bild mit Fehllesung“ handelt es sich um die Frequenz, mit der Bilder mit Fehllesung gepuffert werden. Wird als Wert 1 angegeben, werden alle Bilder mit Fehllesung gepuffert. Geben Sie als Wert eine ganze Zahl n an (wobei N größer als 1 ist), wird nur jedes n-te Bild gepuffert.

Legen Sie für „Intervall für Bild mit Fehllesung“ einen Wert größer als 1 fest, wird die Zahl der gepufferten Bilder mit Fehllesung verringert.

Der Wert für „Intervall für Bild mit Fehllesung“ wirkt sich auch auf die Bildpufferung aus, wenn für Zu puffernde Ergebnisse Gut-Lesung festgelegt ist: Werden gelesene Bilder gepuffert, werden sämtliche Bilder, die einer Einzelleseauslösung zugeordnet sind, als gelesen markiert, sodass möglicherweise auch zuvor erfasste Bilder mit Fehllesung gepuffert werden. Durch die Festlegung eines Werts für „Intervall für Bild mit Fehllesung“ kann die Zahl der gepufferten Bilder mit Fehllesung verringert werden.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503