Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie werden die optimalen Parameter für den Auslösertyp Bildfolge bestimmt?

Da der Auslöser „Bildfolge“ ideal bei bewegten Anwendungen ist, müssen Größe und Intervall der Bildfolge exakt festgelegt werden, damit das Bauteil in der gewünschten Länge erfasst wird, während es unter der Kamera durchläuft. Nachdem die Intervalldauer definiert ist, können Sie die Länge der Bildfolge entsprechend der Länge des Bauteils einstellen. Für die Berechnung sind folgende Variablen erforderlich:

1. Maschinengeschwindigkeit in mm pro Sekunde

2. Code-Größe inkl. Ruhezone in mm

3. Sichtfeld (x oder y) in mm

Die Intervalldauer lässt sich dann mit folgender Gleichung berechnen:

Intervalldauer = 1000 * ((Sichtfeld – 2(Code-Größe))/Maschinengeschwindigkeit)

Nachdem die Intervalldauer festgelegt wurde, können Sie die Länge der Bildfolge entsprechend der Länge des zu erfassenden Codes einstellen. Die maximale Objektlänge in mm beträgt:

Bildfolgegröße * (Sichtfeld – 2(Code-Größe))

Mit der Variablen (2*Code-Größe) kann eine Überlappung der aufgenommenen Bilder eingestellt werden. Dabei wird berücksichtigt, dass sich bei einem Bild der Code geringfügig außerhalb des Sichtfeldes befindet. Die (2 * Code-Größe) bewirkt die Überlappung des Sichtfeldes aufeinanderfolgender Bilder und ermöglicht die Anzeige des Codes im Sichtfeld des nächsten Bildes.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503