Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie wird eine TCP/IP-Verbindung hergestellt?

TCP-Verbindungen mit dem Lesegerät sind an Port 23 möglich. Dies ist der TCP-Standardport für Telnet-Anwendungen. Wenn Sie einen Telnet-Client verwenden, müssen Sie als Parameter lediglich die IP-Adresse des Lesegerätes eingeben. Wenn Sie für die Verbindung eine andere Anwendung oder SDK verwenden, muss dafür dieselbe TCP-Port-Einstellung verwendet werden wie vom Lesegerät. Der TCP-Port kann im Fenster „Telnet“ geändert werden. Das Lesegerät sendet automatisch Code-Ausgaben über diese Verbindung. Sie können über diese Verbindung außerdem DMMC-Steuerungsbefehle (DataMan Control Commands) übertragen.

Wenn Sie den Telnet-Port ändern, wird die folgende Frage angezeigt: „Für die Übernahme der Änderungen ist ein Neustart erforderlich. Sollen die Änderungen jetzt übernommen und ein Neustart ausgeführt werden?“ Klicken Sie auf „Ja“. Sie können die Änderungen auch anwenden, wenn Sie auf „Nein“ klicken. Wählen Sie System -> Einstellungen speichern aus und starten das Lesegerät neu.

Note: DMAE50,DM060,DM070,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500