Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Cómo puedo utilizar el botón Prueba?

Haga clic en el botón Prueba para probar su dispositivo con una configuración, sin interrumpir la producción.

Si ha seleccionado mediante el botón En vivo un tipo de disparo que sea externo (cualquier otro distinto de los modos de disparo Presentación o Auto), puede disparar el lector automáticamente en el modo de Prueba. Puede disparar el lector automáticamente en el modo de prueba mediante los tiempos Disparo ACTIVADO y Disparo DESACTIVADO. Para su comodidad, puede ver la frecuencia de disparo calculada.

Puede reducir los tiempos Disparo ACTIVADO o Disparo DESACTIVADO para reducir el ciclo de tiempo y, por consiguiente, aumentar la frecuencia de disparo.

NOTA: En función de la configuración de lectura, el código que desee leer y la interfaz de conexión, puede haber limitaciones de velocidad y, a velocidades más altas, puede ayudar desactivar la transferencia de imágenes.

Algunos casos de uso típicos:

- Disparo ACTIVADO = 20 ms, Disparo DESACTIVADO = 1980 ms -> Frecuencia = 0,5 Hz (predeterminado)
- Disparo ACTIVADO = 20 ms, Disparo DESACTIVADO = 980 ms -> Frecuencia = 1 Hz
- Disparo ACTIVADO = 20 ms, Disparo DESACTIVADO = 480 ms -> Frecuencia = 2 Hz
- Disparo ACTIVADO = 20 ms, Disparo DESACTIVADO = 180 ms -> Frecuencia = 5 Hz
- Disparo ACTIVADO = 20 ms, Disparo DESACTIVADO = 80 ms -> Frecuencia = 10 Hz
- Disparo ACTIVADO = 20 ms, Disparo DESACTIVADO = 30 ms -> Frecuencia = 20 Hz

Note: default,DM050,DM060,DM070,DMAE50,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503