Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué otras opciones hay en la pestaña Verificación?

Actualmente, se admite AIM-DPM/ISO/IEC TR29158 a efectos de verificación. Puede establecer la Calificación mínima correcta en el área Mediciones de calidad de la pestaña. Esta configuración es la calificación mínima que la verificación considera correcta en las mediciones de calidad de los símbolos. Si se marca, la opción Gráficos activados permite que aparezcan gráficos vectoriales escalables en áreas problemáticas del código de lectura en el Panel de imágenes.

Consulte más información sobre otras configuraciones a continuación.

Note: DM8600