Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Que hace la configuración Retraso entre caracteres?

Esta configuración aplica los milisegundos especificados como retraso entre cada uno de los caracteres leídos en el modo de lectura de teclado/caracteres. Esta configuración es práctica cuando se pierden algunos de los caracteres leídos debido a la velocidad de las lecturas subsiguientes.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM503